\documentclass[12pt,a4paper]{article}
% \documentclass[10pt,twocolumn,a4paper]{article}
% \documentclass[11pt,twoside,twocolumn,a4paper]{article}

% \usepackage[DIVcalc]{typearea}
\usepackage[DIVclassic]{typearea}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[section,above,below]{placeins}
\usepackage[german]{babel}
\usepackage{paralist}
\usepackage[cp1252]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage[right]{eurosym}
\renewcommand{\texteuro}{\euro}
\usepackage{units}

\nonfrenchspacing
\setlength{\plpartopsep}{1ex plus.5ex minus.2ex}
\graphicspath{{./Bild/}}

\renewcommand{\topfraction}{.95}
\renewcommand{\bottomfraction}{.9}
\renewcommand{\textfraction}{.01}
\renewcommand{\floatpagefraction}{.99}
\renewcommand{\dbltopfraction}{.95}
\renewcommand{\dblfloatpagefraction}{.99}
\setcounter{topnumber}{9}
\setcounter{bottomnumber}{9}
\setcounter{totalnumber}{20}
\setcounter{dbltopnumber}{9}

\begin{document}

\inputencoding{Atari}
\frenchspacing
\begin{thebibliography}{999}
%
\bibitem{Be54}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Zum Durchgang langsamer Elektronen durch Metallfolien}.
Naturwissenschaften, \textbf{4l}, (1954), 59.
%
\bibitem{Be55}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Zum Durchgang langsamer Elektronen durch Metallfolien}.
Ann.Phys. (6), \textbf{15}, (1955), 394--405.
%
\bibitem{Be57}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Kristallographische und magnetische Untersuchungen im System ${\rm PbO}$-${\rm Fe_2O_3}$}.
Arch. Eisenh�ttenwesen, \textbf{28}, (1957), 101.
%
\bibitem{Be58}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Die Abdichtungsf�higkeit von Chlorkautschuk-Anstrichen}.
Farbe und Lack, \textbf{64}, (1958), 592.
%
\bibitem{Be62}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Der Einflu� der Luftfeuchtigkeit auf die Reaktion von Zweikomponenten-Polyurethan-Lacken}.
In: \textsl{VI. FATIPEC-Kongre�buch}.
(1962), 300.
%
\bibitem{Be66a}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Eine einfache Methode zur Pr�fung von UV-Absorbern in Lacken}.
Farbe und Lack, \textbf{72}, (1966), 525.
%
\bibitem{Be66b}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Eine einfache Methode zur Pr�fung von UV-Absorbern in Lacken}.
Industria della Vernice, \textbf{20}, (1966), 13.
%
\bibitem{Be66c}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Rostschutz durch basische F�llstoffe}.
In: \textsl{VIII. FATIPEC-Kongre�buch}.
(1966), 299.
%
\bibitem{Be66d}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Untersuchungen zur Dauerw�rmebest�ndigkeit von Anstrichen}.
Double Liaison Nr. 135 (1966), 1433--41.
%
\bibitem{Be66e}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Untersuchungen zur Dauerw�rmebest�ndigkeit von Anstrichen}.
Farbe und Lack, \textbf{72}, (1966), 127.
%
\bibitem{Be67a}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Eine einfache Methode zur Pr�fung von UV-Absorbern in Lacken}.
Chimie des Peintures, \textbf{30}, (1967) 12, 453.
%
\bibitem{Be67b}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Testing UV-Absorbers / Prevention of UV-Damage}.
Paint and Varnish Production, \textbf{57}, (1967), 47.
%
\bibitem{Be67c}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Untersuchungen zur Best�ndigkeit von Anstrichen gegen ionisierende Strahlen}.
Farbe und Lack, \textbf{73}, (1967), 929.
%
\bibitem{Be67d}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Untersuchungen zur Dauerw�rmebest�ndigkeit von Anstrichen}.
J. Oil Col. Chem. Assoc., \textbf{40}, (1967), 244.
%
\bibitem{Be67e}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Untersuchungen zur Dauerw�rmebest�ndigkeit von Anstrichen}.
Verfkroniek, \textbf{40}, (1967) 4, 129--135.
%
\bibitem{Be68a}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Das Verhalten von Anstrichen bei extrem niedrigen Temperaturen},
\textit{Teil I}.
Farbe und Lack, \textbf{72}, (1968), 758.
%
\bibitem{Be68b}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Das Verhalten von Anstrichen bei extrem niedrigen Temperaturen},
\textit{Teil II}.
Farbe und Lack, \textbf{74}, (1968), 457.
%
\bibitem{Be68c}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Die Zul�ssigkeit von Voraussagen �ber die praktischen Gebrauchseigenschaften von Anstrichen aufgrund von Laborpr�fungen}.
In: \textsl{IX. FATIPEC-Kongre�buch}.
(1968) Sect. 2, 7.
%
\bibitem{Be68d}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Ein einfaches Ger�t f�r die Messung der Haftfestigkeit nach der Abrei�methode}.
Farbe und Lack, \textbf{74}, (1968), 567.
%
\bibitem{Be68e}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Le comportement des peintures en presence de temperatures extrement basses}.
Chimie des Peintures, \textbf{31}, (1968) 11, 405--408.
%
\bibitem{Be68f}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Le comportement des peintures en presence de temperatures extrement basses}.
Colores y Pinturas, \textbf{XVII}, (1968) Nr. 113, 7--10.
%
\bibitem{Be68g}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Probleme der Haftfestigkeitsmessung nach der Abrei�methode}.
Farbe und Lack, \textbf{74}, (1968), 967.
%
\bibitem{Be68h}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Radiation resistant coatings}.
Paint and Varnish Production, \textbf{58}, (1968), 43.
%
\bibitem{Be69a}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Die Zul�ssigkeit von Folgerungen aus Laborpr�fergebnissen auf den Gebrauchswert von Anstrichen}.
Farbe und Lack, \textbf{75}, (1969) 7, 625--629.
%
\bibitem{Be69b}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Ein einfaches Ger�t f�r die Messung der Haftfestigkeit nach der Abrei�methode}.
L' Industria delle vernici 3 (1969), 3--8.
%
\bibitem{Be69c}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Ein einfaches Ger�t f�r die Messung der Haftfestigkeit nach der Abrei�methode}.
Pitture e Vernici, \textbf{XLV}, (1969) 4, 146--147.
%
\bibitem{Be69d}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Le comportement des peintures en presence de temperatures extrement basses}.
Double Liaison Nr. 164 (1969), 164--167.
%
\bibitem{Be69e}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Le comportement des peintures en presence de temperatures extrement basses}.
Pitture e Vernici, \textbf{XLV}, (1969) 4, 139--l4l.
%
\bibitem{Be69f}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Low temperatur testing / Resistance to Cold}.
Paint and Varnish Production, \textbf{59}, (1969) 4, 54--56.
%
\bibitem{Be69g}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Performance Prediction by Laboratory Film Tests}.
Plastics Paint and Rubber, \textbf{l4}, (1969) l, 77--80.
%
\bibitem{Be69h}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Performance Prediction by Laboratory Film Tests}.
Paint Technology, \textbf{33}, (1969) 7, 37--41.
%
\bibitem{Be69i}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Probleme der Haftfestigkeitsmessung nach der Abrei�methode}.
Chimie des Peinture, \textbf{32}, (1969) 3, 105--109.
%
\bibitem{Be69k}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Untersuchungen zur Best�ndigkeit von Anstrichen gegen ionisierende Strahlen}.
Chimie des Peinture, \textbf{32}, (1969) 4, 135--143.
%
\bibitem{Be70a}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Performance Prediction by Laboratory Film Tests}.
Industria della Vernice, \textbf{24}, (1970) 3, 4--9.
%
\bibitem{Be70b}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Performance Prediction by Laboratory Film Tests}.
Chimie des Peintures, \textbf{33}, (1970) 1, 5--11.
%
\bibitem{Be70c}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Praktische Erfahrungen mit einer allgemeinen Bewertungsskala}.
Farbe und Lack, \textbf{76}, (1970) 4, 359--362.
%
\bibitem{Be70d}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Untersuchungen zur Dekontaminierbarkeit von Anstrichen}.
Farbe und Lack, \textbf{76}, (1970) l, 44--49.
%
\bibitem{Be70e}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Untersuchungen zur Dekontaminierbarkeit von Anstrichen}.
Plastics, Paint and Rubber, \textbf{14}, (1970) 6, 78--83.
%
\bibitem{Be70f}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Vergleichende Untersuchungen an Lichtbest�ndigkeits-Pr�fgeraten},
\textit{Vortrag Bad Nauheim 1970, (Vortragsreferat)}.
Deutsche-Farben-Zeitschrift, \textbf{24}, (1970) 548--550.
%
\bibitem{Be71a}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Evaluation of subjective test results}.
Paint Manufacture, \textbf{4l}, (1971) l, 22--23.
%
\bibitem{Be71b}
\textsc{Walter Berger},
\textsl{Vergleichende Untersuchungen an Lichtbest�ndigkeits-Pr�fgeraten},
\textit{Vortrag Bad Nauheim 1970}.
Farbe und Lack, \textbf{77}, (1971) l, 16--26.
%
\end{thebibliography}

\end{document}
